Pantalla OLED SSD 1306, Temperatura y Humedad – Comunicación I2C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REFERENCIA | SSD 1306 | SHT30 |
| ESP32 | SCL IO22 | SCL IO22 |
|  | SDA IO23 | SDA IO23 |
| SSD 1306 | SHT30 |
| SCL IO22 | SCL IO22 |
| SDA IO23 | SDA IO23 |

Control Cargas AC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERENCIA | CARGA 1 | CARGA 2 | CARGA 3 |
| ESP32 | IO25 | IO26 | IO27 |

LED NEOPIXEL

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCIA | WS2812B |
| ESP32 | SD3 |

Monitoreo Cargas AC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REFERENCIA | SCT 013 | VOLTAJE AC |
| ESP32 | IO15 | IO2 |
|  | ADC2\_2 | ADC2\_3 |